Windows服务器关机软件使用说明                                          
云监控卡
Windows关机软件使用说明
	A Windows关机软件, 在有些版本的WINDOWS系统（如WIN8，WIN10等）里，需要“以管理员身份运行”.

    安装有本软件的Windows服务器需要和智能管理卡在同一局网内.才能起到UPS关机前通知服务器自动关机的作用.
	
	本关机服务软件UPS_Server.exe 需要使用UDP端口8100和8101（老版本设备使用9600和9601）。

一, 安装:
    双击UPS_Serve_2.21103.exe 软件,按屏幕提示安装好本软件.
[bookmark: _GoBack]
二,修改配置文件:
	a,本软件缺省设置是将WONDOWS系统的电脑安全关机(一般用于服务器).

如需将电脑进入睡眠状态. (一般用于PC电脑), 请修改本软件安装目录(缺省为c:/ups_server)Bin目录下的server.bat文件为:

	rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
	#shutdown -s -t 1

亦即将原来的命令(shutdown  -s -t 1)注释掉, 新增加一行新的命令.

	b, 修改bin目录下的config.inf文件, 填写UPS智能卡的序列号:
    	 #设置关闭服务器的参数
		[shutdown]

		# 设置 UPS 号码 
		upsid = 123456780010

		将文中123456780010修改为UPS智能卡的序列号即可.

三,启动运行:
	1, 双击桌面图标:
[image: C:\Users\yanghy\AppData\Roaming\Tencent\Users\357095473\QQ\WinTemp\RichOle\TRDG(NOR5H1]G)0Z%]XKV@3.png]
	启动本Windows服务器关机软件.
[image: ] 

	2，当服务器重起后,本软件会以"服务"的形式在后台运行.

四, 停止运行: 
1,在Windows任务管理器,在"服务"里找到ups_shutdown ,右键,选择"停止服务";
2, 卸载本软件.


五,关闭ESXI虚拟服务器系统
   如果管理卡/盒支持ESXI系统关机, 本软件也自动支持关闭ESXI系统.(需要ESXI主机开启SSH服务).
	 步骤如下:
	 1,在任何一台WINDOWS电脑(包括ESXI的虚拟机上)安装本软件.
	   也可在LINUX的电脑上安装LINUX版本的ESXI关机软件,请参考LINUX版本的使用说明.
   2, 参考上面二(b)修改config.inf文件.
	 3, 启动本软件安装目录的bin目录下的putty.exe:
[image: ]
     输入ESXI主机的IP地址,如:192.168.1.7, 在"Save Sessions"下面的输入框里输入一个名字,例如:esxi, 然后点"Save"保存. 
   3, 选择"Open",在弹出对话框里选择"是(Y)",然后输入ESXI主机的root帐户名和密码:
[image: ]
		exit退出.
   4, 编辑server.bat文件(可参考exsi_server.bat):
[image: C:\Users\yanghy\AppData\Local\Temp\1586163771(1).png]
   其中exsi就是刚才在putty的对话框里输入的名字, password就是ESXI主机的登录密码.

   5,启动本软件.

   (完毕)

六、特别注意:
    WINDOWS系统的工作组用户帐号和域帐号的差别. 如果电脑属于域成员, 要将服务程序UPS_Shutdown的属性里登陆身份选择域帐户和密码.
	"计算机"右键-->"管理"-->"服务", 找到UPS Shutdown,右键-->"属性", 例如:
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@ login as: root

# Keyboard-interactive authentication prompts from server:

| Password:

# End of keyboard-interactive prompts from server

The time and date of this login have been sent to the system logs.

[WARNING:
211 commands run on the ESXi shell are logged and may be included in
support bundles. Do not provide passwords directly on the command line.
Most tools can prompt for secrets or accept them from standard input.

Mware offers supported, powerful system administration tools. Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.

[the Esxi shell can be disabled by an administrative user. See the
[vsphere Security documentation for more information.
[root@localhost:~] [
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UPS_Server is running





